**Профили и комплектующие по ценам производителя.**

В ассортименте представлены профили для гипсокортона и систем теплоизоляции, штукатурные маяки, малярные углы, подвесы, соединители и другие комплектующие.

|  |
| --- |
| **Углы алюминивые и оцинкованные** |
|  **Наименование** | **Цена руб. за шт** | **Упаковка (шт)** |
| Угол алюминиевый 21мм\*21мм\*3м  | 37,8 | 200 картон |
| Угол алюминиевый 25мм\*25мм\*3м  | 41,4 | 200 картон |
| Угол оцинкованный 21мм\*21мм\*3м | 42,39 | 50 |
| Угол оцинкованный 25мм\*25мм\*3м | 55,8 | 50 |
| Угол оцинкованный 31мм\*31мм\*3м | 72 | 50 |
| Угол сетчатый штук 35мм\*35мм\*3м  | 50,4 | 50 |
| Профиль маячковый |
| Профиль маячковый 6мм (3м)  | 27,9 | 50 |
| Профиль маячковый 10мм (3м)  | 35,1 | 50 |
| Угол ПВХ |
| Угол ПВХ арочный 3 м | 34,2 | 50 |
| Угол ПВХ шпаклевочный 3 м | 34,2 | 50 |
| Угол ПВХ с сеткой 10\*15 2,5м | 86,4 | 100 |
| Комплектующие для монтажа гипсокартона |
| Подвес прямой 0,65 | 5,22 | 100 |
| Подвес прямой 0,9 люкс | 9,27 | 100 |
| Соединитель одноуровн. "Краб" | 16,02 | 50 |
| Соединитель одноуровн. "Краб" 0,9 | 18 | 50 |
| Соединитель двухуровневый | 11,7 | 50 |
| Подвес с зажимом | 17,1 | 100 |
| Удлинитель профиля | 6,48 | 100 |
| Тяга 0,35 м | 10,62 | 100 |
| Тяга 0,5 м | 12,42 | 100 |
| Тяга 1,0 м | 17,1 | 100 |
| Профиль для монтажа гипсокартона 0,60 Германия |
| ПП 60\*27\*3м | 150 | 12 |
| ППН 27\*28\*3м | 117 | 16 |
| ПС-2 50\*50\*3м | 180 | 8 |
| ПН-2 50\*40\*3м | 148 | 8 |
| ПС-4 75\*50\*3м | 190 | 8 |
| ПН-4 75\*40\*3м | 183 | 8 |
| ПС-6 100\*50\*3м | 210 | 8 |
| ПН-6 100\*40\*3м | 200 | 8 |
| Профиль цокольный металлический от 100мм-200мм х2,5м | Под заказ | 10 |

 Использование угловых профилей позволит защитить наружные и внутренние углы от повреждений, повысить прочность и надежность конструкции. Благодаря устойчивости к коррозии, оцинкованные изделия могут использоваться при проведении фасадных работ.

Штукатурные маяки различной высоты. Профили просты в установке, легко поддаются нарезке, используются в качестве ориентира при наложении штукатурки. Наличие перфорации позволяет добиться надежности крепления профиля при высыхании смеси.

  ПВХ углы и оконные профили, штукатурные, арочные и оконные углы из поливинилхлорида. Позволит надежно защитить углы от ударов и сколов, подготовить проемы к установке межкомнатных дверей  и окон.



Комплектующие для быстрого и удобного монтажа гипсокартонных конструкций.

Профиль для гипсокартона **ПП** предназначен для формирования каркаса подвесных потолков и облицовки стен. Используется в качестве несущего профиля в паре с профилем одного типоразмера (27\*28). Направляющий профиль **ППН** для ПП, монтируется по периметру потолка или полу и потолку для крепления основного профиля. Применяется в потолочно-стеновых конструкциях в качестве направляющего для профиля ПП 60/27. **ПС** предназначен для устройства каркасов межкомнатных перегородок, облицовок стен и других конструкций на основе гипсокартона. Используется в качестве несущего профиля в паре в профилем одного типоразмера (50\*40). **ПН** применяется для устройства каркасов межкомнатных перегородок, облицовок стен и других конструкций на основе гипсокартона. Используется в качестве направляющего профиля в паре к профилю ПС-4 75\*50.